# Eaux grises — David Larlet
Le système SPAREAU réceptionne les eaux grises par écoulement gravitaire au point le plus bas de votre habitation (rez-de-chaussée, cave, sous-sol, vide sanitaire). Ces eaux sont ensuite réceptionnées puis filtrées avant d’être envoyées dans le(s) réservoir(s) des WC.

# Eaux grises

> Le système SPAREAU réceptionne les eaux grises par écoulement gravitaire au point le plus bas de votre habitation (rez-de-chaussée, cave, sous-sol, vide sanitaire). Ces eaux sont ensuite réceptionnées puis filtrées avant d’être envoyées dans le(s) réservoir(s) des WC.

> Utiliser de l’eau potable pour alimenter la chasse d’eau des toilettes est une aberration !

> Spareau pour les particuliers

Je réfléchis à cela depuis de très nombreuses année — que je sois sous la douche ou aux toilettes — et je suis ravi qu’il commence à y avoir des solutions clés en main pour de tels systèmes.

C’est l’une des raisons qui me donnent envie d’avoir un lieu où je pourrais expérimenter dans des économies personnelles d’énergies/ressources à une autre échelle.